

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Аккумуляторный электрический гравер 3,6В** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DKRT3.6-Li SET** |

****

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

***Пожалуйста, перед началом работы с инструментом прочтите инструкцию по эксплуатации.***

**Технические характеристики**

Напряжение: 4В

Емкость аккумулятора: 600 мАч

Скорость: 5000-15000 об./мин.

Размер цанги: Макс. Диаметр 2,4 мм.

**Личная безопасность**

Будьте внимательны, следите за тем, что вы делаете при работе с инструментом. Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент невнимательности при работе может привести к серьезным травмам.

Надевайте специализированную одежду. Не надевайте свободную одежду или украшения. Уберите волосы. Держите одежду и перчатки вдали от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

Избегайте аварийного запуска. Перед установкой батарейного блока убедитесь, что переключатель находится в заблокированном или выключенном положении.

Удалите регулировочные ключи перед включением инструмента.

Сохраняйте правильную опору и равновесие. Правильная опора и баланс позволяют лучше контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.

**Рабочая зона**

Держите рабочее место чистым и хорошо освещенным. Загроможденное и плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастного случая.

Не работайте с инструментом во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

Не допускайте присутствия посторонних лиц и детей во время работы с электроинструментом.

**Электрическая безопасность**

Инструмент со встроенными аккумуляторами необходимо заряжать только с помощью специального зарядного устройства. Зарядное устройство, которое может подходить для одного типа аккумуляторов, может создавать риск возгорания при использовании с другим аккумулятором. Используйте аккумуляторный инструмент только со специально разработанным аккумуляторным блоком. Использование любых других аккумуляторов может привести к пожару.

**Включение инструмента**

Возьмите инструмент и нажмите кнопку включения. Скорость регулируется во время работы.

**Настройка скорости**

Инструмент оборудован переключателем регулировки скорости. Вращайте регулятор для увеличения или уменьшения скорости. Для полировки используйте низкую скорость, для сверления и резки используйте высокую скорость.

**Работа с инструментом**

Перед установкой насадок всегда выключайте инструмент. Удерживайте кнопку на передней части устройства в нижнем положении и ослабьте цангу (против движения часовой стрелки).

Установите цангу подходящего размера для использования с соответствующей насадкой. Установите цангу в патрон, затем установите насадку, убедитесь в максимальном контакте основания насадки и цанги. Затяните цанговый патрон (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛОСКОГУБЦЫ).

Инструмент будет нагреваться во время продолжительного использования, в случае нагревания необходимо выключить гравер и дать ему остыть.

Для обеспечения оптимальной работы необходимо периодически смазывать вал.

Не прикладывайте избыточную силу во время полировки, чистки и шлифовки.


Во время сверления металла всегда центруйте точку сверления, для избежания скольжения инструмента.

Убедитесь в том, что основание комплектующих и патрон цанги имеют максимальную площадь контакта.

**Зарядка инструмента**

Подключите адаптер к розетке. Подключите зарядное устройство к гравёру. Красный сигнал индикатора – идёт зарядка. Зеленый сигнал индикатора – зарядка окончена.

**ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи. Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия. ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: <https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

